**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**

**FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA**

**UKLANJANJE ŠUMA IZ SATELITSKIH SNIMAKA**

### Kolegij: Obrada slike i računalni vid

**Dominik Škrinjar**


### Osijek, 2023.

**1.UVOD**

U ovom radu istražit ćemo tipove šumova koje se stvaraju kod satelitskih snimki.Ispitati medote za obradu slike kako bi simulirali realističane šumove na skupu slika.Istražiti različite algoritme da za uklanjanje šumova i opisati njihove prednosti i mane.Opisati hiperspektralne slike daljinskog istraživanja (*eng. remote sensing)* te opisati njihovu strukturu i sadržaj.

2. Hiperskalanrne slike

Hiperspektralno snimanje (engl. Hyperspectral Imaging - HSI) kombinira snagu digitalnog snimanja i spektroskopije. Kao i drugi oblici spektralnog snimanja, hiperspektralno snimanje skuplja, klasificira i procesira informacije velikog dijela elektromagnetskog spektra. Cilj hiperspektralnog snimanja je očuvanje spektra za svaki pojedini pixel unutar neke snimke u svrhu pronalaska objekata, identifikacije materijala ili detekcije procesa. Za razliku od ljudskog oka koje ima mogućnost registra samo vidljivog dijela svjetlosti unutar tri valne duljine zvane RGB (engl. Red Green Blue) - Red koja predstavlja dugu, Green koja predstavlja srednju i Blue koja predstavlja kratku valnu duljinu. . Hiperspektralnim se snimanjem može osim vidljivog dijela spektra registrirati infracrveno (engl. InfraRed - IR) I ultraljubičasto (engl. UltraViolet - UV) područje elektromagnetskog zračenja.Na taj način, hiperspektralnim snimanjem, moguće je razlikovati različite nijanse boja koje bi inače ljudskom oku izgledale kao jedna boja. Kako bi podaci o zapisu elektromagnetskog zračenja uspješno doveli do prikaza konačne slike, slikovito se može reći da hiperspektralni senzori te informacije prikupljaju i obrađuju kao zbirku slika. Svaka snimka individualno predstavlja uski pojas elektromagnetskog spektra, a kombinacija više takvih snimki tvori trodimenzionalnu (Sx, Sy, Sλ) hiperspektralnu kocku podataka gdje prostorne koordinate x i y predstavljaju dimenziju scene, a spektralna os λ predstavlja dimenziju sastavljenu od valnih duljina.



Hiperspektralni kubus informacija

2.1 Vremenska razlučivost

U hiperspektralnom daljinskom mjerenju, vremenska razlučivost ovisi o orbitalnim karakteristikama slikovnog senzora. Općenito, vremenska razlučivost definira se kao vrijeme potrebno senzoru za ponovno posjećivanje i dobivanje podataka s točno iste lokacije.

2.2 Prostorna razlučivost

Prostorna razlučivost može se definirati kao linearna dimenzija na tlu koja je predstavljena svakim pikselom ili mjera najmanjeg objekta koji senzor može detektirati . U stvarnim situacijama jasnoća, odnosno čistoća slike, izvedena je prostornom razlučivosti, a ne brojem piksela slike. Prostorne karakteristike slike ovise o njegovom odnosu na vidno polje, dizajnu senzora i nadmorskoj visini. Prostorna razlučivost obrnuto je proporcionalna veličini snimljenog uzorka. Što je veličina snimljenog uzorka manja, broj detalja koji se može interpretirati s promatrane scene je veći.

2.3 Spektralna razlučivost

Spektralna razlučivost može se opisati kao doseg elektromagnetskog spektra mjerenog senzorom i broj spektralnih pojasa. Senzor može reagirati na veliko frekvencijsko područje, ali i dalje imati nisku spektralnu rezoluciju ako dobije mali broj spektralnih pojasa. S druge strane, ako je senzor osjetljiv na mali frekvencijski opseg, a hvata velik broj spektralnih pojasa, tada ima visoku spektralnu rezoluciju zbog svoje sposobnosti razlikovanja elemenata scene koji imaju bliske ili slične spektralne potpise. Multispektralne slike imaju nisku spektralnu rezoluciju onemogućujući tako razlučivanje finijeg spektralnog potpisa prisutnog na sceni. Senzori hiperspektralnog snimanja slike stječu u brojnim graničnim i izuzetno uskim spektralnim pojasima u srednjem i bliskom infracrvenom spektru, te vidljivim segmentima elektromagnetskog spektra. Ova vrsta naprednih sustava za slikanje pokazuje izniman potencijal za svrhu identifikacije materijala na temelju njihovih jedinstvenih spektralnih potpisa. Spektar jednog piksela na hiperspektralnoj slici može dati daleko više informacija o površini materijala za razliku od normalne slike.

2.4 . Suvremene primjene hiperspektralnog snimanja

Nedavni napredak u brzini i dizajnu obrade senzora za hiperspektralna snimanja pripremio je put za širok raspon primjena koje koriste hiperspektralno snimanje. Taj raspon varira od zrakoplovnog i satelitskog daljinskog istraživanja i laboratorijskih primjerna u modernoj medicini i biofizici i vojnih ciljeva pa sve do industrijske kontrole. Zbog bogatog sadržaja informacija u hiperspektralnim slikama, one su prikladne za automatiziranu obradu slike, bilo da se radi o industrijskom nadzoru na mreži ili za daljinsko očitavanje.

3.Vrste šumova u satelitskim snimkama

U satelitskim snimkama može doći do tri vrste šumova:

* Gaussov šum
* Sol i papar šum

3.1 Gaussov šum

Gaussov šum pojavljuje se nasumično kao vrijednosti intenziteta bijele boje na digitalnoj slici.



3.2 Sol i papar šum

Ova vrsta šuma, koju često proizvodi prag slike šuma, sadrži sporadične pojave crnih i bijelih odstupanja intenziteta.



4. vrste alogoritama za filtriranje šumova sa slike

## Median Blur

Median blur je tehnika filtriranja slike koja se koristi za uklanjanje šuma iz slike. Ova tehnika koristi medijanu vrijednosti piksela u određenoj regiji za zamjenu vrijednosti piksela u tom području.

Kada primijenimo Median blur na slici, uzimamo prozor fiksne veličine i pomičemo ga preko svake točke na slici. Za svaki prozor, izračunava se medijanu vrijednost piksela u tom području. Zatim se ta medijana vrijednost postavlja kao nova vrijednost piksela za središnju točku prozora. Ovaj proces se ponavlja za sve piksele u slici.

Prednosti primjene Median blur algoritma uključuju uklanjanje šuma bez značajnog utjecaja na oštrinu rubova slike. Također je robustan u odnosu na različite vrste šuma i dobro radi slika s visokom frekvencijom šuma.

Gaussov blur

Gaussov blur je tehnika filtriranja slike koja se koristi za smanjenje šuma i glatkoću slike. Ova tehnika koristi funkciju Gaussove raspodjele za izračunavanje težinskog značaja piksela u određenoj regiji te na taj način smanjuje utjecaj piksela koji se nalaze dalje od središta prozora filtriranja.

Kada primijenimo Gaussov blur na sliku, uzimamo prozor fiksne veličine i pomičemo ga preko svake točke na slici. Za svaki prozor, izračunava se težinski prosjek piksela u tom području koristeći Gaussovu raspodjelu. Zatim se ta nova vrijednost piksela postavlja kao nova vrijednost za središnju točku prozora. Ovaj proces se ponavlja za sve piksele u slici.

Prednosti primjene Gaussovog blur algoritma uključuju uklanjanje šuma slike, a istovremeno zadržavajući oštrinu rubova slike. Također je vrlo učinkovit za smanjenje efekta "mramornih" šuma koji se pojavljuju na slikama.